
**Cum configurez Port Forwarding pe router D-LINK**

**Pasul 1:** Deschideți un browser Internet (cum ar fi Internet Explorer) și introduceți


http: //dlinkrouter.local sau http://192.168.0.1 în bara de adrese. Apasa Enter.

imagine


**Pasul 2:** Introduceți parola pentru contul dvs. de administrator în câmpul furnizat. Dacă nu ați modificat această parolă în mod implicit, lăsați câmpul necompletat. Faceți clic pe **Logare.**



**Pasul 3:** mutați cursorul în fila Features, apoi faceți clic pe Port forwarding din meniul derulant.



**Pasul 4:** Faceți clic pe **Add Rule.**



**Pasul 5:** O fereastră pop-up va apărea pentru a configura regula de redirecționare a portului. Introduceți următoarele informații:


**Nume** - Introduceți un nume pentru regulă.

**IP local** - Introduceți adresa IP a computerului în rețeaua locală la care doriți să permiteți serviciul primit. Alternativ, dacă computerul este conectat în prezent la router ca client DHCP, selectați dispozitivul din meniul derulant.

**Port TCP** - Introduceți porturile TCP pe care doriți să le deschideți. Puteți introduce un singur port sau o gamă de porturi. Separați porturile cu virgulă (de exemplu: 24,1009,3000-4000).

**Port UDP** - Introduceți porturile UDP pe care doriți să le deschideți. Puteți introduce un singur port sau o gamă de porturi. Separați porturile cu virgulă (de exemplu: 24,1009,3000-4000).

**Schedule** - Utilizați meniul derulant pentru a selecta programul de timp pe care regula va fi activată. Programul poate fi setat pe Activare întotdeauna sau puteți să vă creați propriile planificări în secțiunea Planificări.



**Pasul 6:** Faceți clic pe **Apply**  când ați terminat pentru a salva regula.